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FMO射频背板音频输入


外接电台音频输入

手咪音频输入









电台进入FMO的音量调节，顺时针旋转增大，建议逆时针旋转到底后回调，需要配合电台输出音量进行调整

手咪麦克风增益，逆时针旋转增大，建议顺时针旋转到底后回调，过大容易引入噪声

输出到外接电台的音量调节，顺时针旋转增大，建议调节到最大再回调，经验是顺时针调到最大后回调，如果不理想，建议调整电台麦克风输入增益，完全靠电位器不容易调整到最佳
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阻值约8-9k左右

阻值约8-9k左右

阻值约1k
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音频隔离器频率范围为200Hz-20KHz ，人声频率特性如下表，所以会对声音饱满度有影响
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