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FMO 网关是一套面向 FMO的WebSocket 数据转发解决方案，主要用于在 FMO 与伴侣设备、仪表盘web、app之间建立统一、稳定的连接通道。网关只需与 FMO建立一组上游连接，即可将音频、事件和命令数据分发给多个下游客户端，避免多个伴侣设备直接连接 FMO 所造成的资源占用、运行卡顿或不稳定问题。
网关支持转发 FMO 的三类核心 WebSocket 通道：
· Audio 音频通道：转发 FMO 音频二进制数据；
· Events 事件通道：转发系统事件文本或二进制数据；
· WS 命令通道：实现客户端与 FMO 命令通道之间的双向通信。
目前 FMO 网关提供 ESP32 硬件版和 Linux 软件版两种部署方式。ESP32 版本是一款体积小、功耗低、配置方便的独立网关设备（使用硬件与伴侣一致），接通电源并连接 Wi-Fi 后即可使用。设备内置网页管理功能，可配置 Wi-Fi、FMO 服务地址、本机显示呼号及管理账号；屏幕可实时显示北京时间、UTC 时间、网络状态、FMO 连接状态、局域网 IP 地址以及当前连接的 WebSocket 客户端数量。客户端支持5个伴侣设备或仪表盘使用。
Linux 版本则是一款轻量级、高并发的软件网关，可部署在 Linux 主机、NAS、服务器或 Docker 环境中，并支持 Docker Compose 及 amd64、arm64、arm/v7 等多种处理器架构。该版本提供 Web 配置页面、运行状态接口和健康检查接口，可根据服务器性能承载更多下游客户端，更适合有更高性能需求的台友部署。
在实际使用中，FMO伴侣、控制软件或其他客户端不再直接连接 FMO 服务端，而是连接网关提供的本地地址。网关负责维护与上游 FMO 的连接，并将数据实时转发给各个客户端。当上游网络短暂中断时，网关还能够按照设定自动尝试重连，从而简化网络结构，提升系统的稳定性、可维护性和扩展能力。
总体而言，FMO 网关相当于 FMO 系统与多个伴侣客户端之间的“统一中转站”。它既能减少 FMO 服务端的连接压力，也便于用户集中管理服务地址、运行状态和客户端接入。对于终端数量较少、注重便携和低功耗的场景，可选择 ESP32 FMO Gateway；对于客户端数量较多、需要长期稳定运行或已有 NAS、Linux 服务器的场景，则更适合部署 FMO Gateway Linux V2。

