FMO音频转接板（三合一背板）简介
FMO 音频转接板是一款面向业余无线电应用的音频与控制信号转接扩展板，主要用于连接 FMO 设备、手台、车载电台、手咪及其他音频设备。转接板集成了 6P 电台接口、K 口手咪接口、FMO 原装射频背板接口以及音频输入切换功能，可根据固定使用或外出携带等不同场景，灵活选择外接电台、FMO 射频背板或手咪作为音频输入来源。
其中，6P 接口输出的是经过衰减处理的音频信号，可直接连接电台或手台，无需额外增加衰减电路；接口同时提供音频输入、音频输出、地线、静噪检测和 PTT 控制信号。SQ 为高电平有效，可兼容常见手台的 3.3V 信号及车载电台的 13.8V 信号；PTT 为低电平有效。
FMO音频转接板的使用介绍
转接板还设置了双向音量调节功能，可分别调整 FMO 输出至电台的音量，以及电台输入至 FMO 的音量。K 口可连接有线手咪或蓝牙手咪，并可通过音量调节轮和板载电位器对手咪音量、麦克风增益进行匹配。转接板后方还可以安装 FMO 原装射频背板，在不方便携带外接电台时继续使用 FMO 原有的射频功能。
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使用建议
1. 优先根据设备类型选择接口
连接手台、车载电台或其他需要标准音频转接的设备时，建议优先使用 6P 接口。该接口已经对音频信号进行了衰减处理，接线和调试相对简单，也更适合自行制作连接线。
使用 6P 接口时，应按照设备说明书确认各信号端：
· S：电台音频输出
· M：电台音频输入
· G：电台地线 GND
· Q：电台静噪 SQ 输出，高电平有效
· P：电台 PTT 控制，低电平有效
不同品牌和型号的电台，其外部接口定义可能不同，不建议仅凭插头外形判断线序。
2. 音量应从较低位置逐步调节
首次连接设备时，建议先将转接板、电台和 FMO 的相关音量或增益调低，再逐步增加：
1. 先调整接收方向，即电台输出至 FMO 的音量。
2. 再调整发射方向，即 FMO 输出至电台的音量。
3. 使用另一台接收设备监听发射声音。
4. 以声音清晰、响度适中且没有明显失真为准。
文档第 1 页所示的两个电位器分别负责两个方向的音量调节：左侧调节 FMO 至电台，右侧调节电台至 FMO。调试时还需结合手台或车载电台自身的输出音量和输入增益共同设置。
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3. K 口主要用于匹配手咪
K 口内部使用了功放和运放，适合连接符合当前接口定义的有线手咪或蓝牙手咪。文档第 2 页的接口示意图显示了扬声器、麦克风和 PTT 的对应关系。
由于不同厂家的 K 头手咪在线序、麦克风类型及电气参数上可能存在差异，使用非配套手咪前应先确认：
· 大、小插头的触点定义；
· 麦克风与扬声器的公共地连接方式；
· PTT 的触发方式；
· 是否需要麦克风偏置供电；
· 插头插入后是否会造成触点短接。
若手咪声音偏小或偏大，可先使用右侧音量调节轮进行调整；仍不合适时，再小幅调节板载电位器。
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4. 根据实际场景选择音频输入
转接板上的切换开关用于选择 FMO 的音频输入路径，可在 外接电台、FMO 和手咪之间切换。切换前应确认开关位置与当前使用场景一致，避免出现能接收但无声音、手咪无效或输入源错误的情况。文档第 3 页图片给出了切换开关的位置及对应标识。
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5. 射频背板适合移动或备用场景
需要保留 FMO 原装射频功能时，可在转接板后方安装原装射频背板。对于户外活动或不方便携带外接电台的场景，可以将射频背板作为备用通信方案；固定台站主要使用外接电台时，则可根据需要决定是否安装。
注意事项
接线前应断电
安装连接线、插拔 6P 接口、K 口或射频背板时，建议先关闭 FMO 和外接电台电源。带电插拔可能产生瞬间短路、浪涌或错误触发 PTT，严重时可能损坏接口电路。
必须核对线序和电平
不要仅根据线材颜色或插头外观接线。连接前应使用设备说明书或万用表确认音频、GND、SQ 和 PTT 信号。
尤其需要注意：
· PTT 为低电平有效，不应向 P 端直接输入外部电压；
· SQ 为高电平有效，但不同电台的输出方式和电压可能不同；
· 虽然文档说明 Q 端支持常见的 3.3V 和13.8V信号，仍应确认所接设备没有异常高压或负电压输出；
· 所有信号应建立可靠的公共地连接，避免杂音、啸叫或控制失效。
K 口不能直接当作普通线路音频接口
K 口带有功放和运放电路。若使用该接口连接其他电台、电脑声卡或普通音频设备，需要进行适当的衰减和转接处理，否则可能出现音量过大、削波失真，甚至损坏设备。此类用途更建议使用已经完成衰减处理的 6P 接口。
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调节电位器时避免用力过大
板载电位器应使用尺寸合适的绝缘调节工具，小角度、逐步调整。不要强行旋转到机械极限，也不要使用金属工具碰触周边元件，以免造成短路或损坏电位器。
射频背板必须对准插针
安装 FMO 原装射频背板时，应从正面和侧面同时检查接口是否完全对齐，确认所有插针均进入对应插孔后，再均匀按压安装。插针错位可能损坏背板、转接板或连接器。
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首次调试不宜直接发射
完成接线后，建议依次检查：
1. 设备是否正常上电；
2. 接收音频是否清晰；
3. SQ 状态是否正确；
4. PTT 是否能够正常触发和释放；
5. 发射音频是否失真；
6. 松开 PTT 后是否立即停止发射。
确认无误后再进行正常使用。调试发射功能时应使用允许的频率、功率和呼号，并遵守当地无线电管理规定。
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