FMO伴侣简介
随着使用 FMO 的台友越来越多，在实际使用过程中，很多台友也开发了相关的仪表盘，web端、app端，大家都希望它扩展FMO的使用周边。因此，基于常见的 ESP32 开发板，制作一个 FMO 伴侣设备。
FMO 伴侣并不替代 FMO 主机本身，而是作为 FMO 主机的辅助终端存在。它通过 WiFi 连接到 FMO 服务端，并通过 WebSocket 获取音频、事件、站点和 QSO 信息，从而实现：
· 当前通联呼号显示；
· 通联状态提示；
· 当前站点显示；
· 上次通联记录显示；
· QSO 数量显示与同步；
· 收藏站点切换；
· WiFi 与 FMO Host 设置；
· 电池电量显示；
· 低电量省电；
· 待机时钟；
· 触摸屏交互；
· 本机音频播放控制。
伴侣初衷，是让 FMO 仪表盘功能在另一个硬件平台实现的可能性，选用的也是性能较弱的ESP32开发板，目的在于希望使用低廉的硬件实现仪表盘功能的可能性。
FMO 伴侣提供的一切数据均来源于FMO主机接口。
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